

Traktorový přepravník balíků CYNKOMET T 608/2 EU
Úvodní odstavec

Plošinový přívěs T 608/2 je dvouosý přívěs určený na převoz balíků. Konstrukce je žárově zinkovaná, podlaha má sílu plechu 4 mm, což zajišťuje dlouhou bezporuchovou životnost. Pro výrobu komponentů jsou používány vysoce kvalitní materiály, které zaručují vysokou jakost a bezporuchovost. Přepravník je určený k převozu kulatých a hranatých balíků. Široké pneumatiky usnadňují provoz na podmočeném terénu.
Parametry
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Popis produktu
· Závěs Y s okem 40 mm
· Elektrický kabel
· Dvouhadicová pneumatická soustava
· Ruční brzda s klikou
· Zakládací klíny 2 ks
· Nosnost 10 060 kg
· Vlastní hmotnost 2 940 kg
· Délka  9 960 mm
· Šířka   2 540 mm
· Výška  2 565 mm
· Rozměry ložné plochy 7 500 x 2 430 mm
· Výška nákladové plochy od podloží  1 170 mm
· Rozchod kol  1 800 mm
· Rychlost transportní  40 km/h
· Kola 500/50 - 17
· Odpružené nápravy
Příplatková výbava:
· Boční ochranné lišty proti podjetí
· Naviják pro rezervní kolo se žárově zinkovaným držákem kola
· Hydraulicky vysouvatelný zadní rám, prodlužující ložnou plochu o 1 m (jízda po veřejných komunikacích s vysunutým rámem je zakázána)
· Středové zajišťovací lana žebříku
· Plné LED osvětlení
· Hydraulický dvouokruhový brzdový systém s automatickým nastavením brzdné síly
· Rezervní kolo 500/50-17
· Příplatek za kola 435/50R 19.5
· Rezervní kolo 435/50R 19.5
· Ruční závěs pro druhý přívěs
· Hydraulická rychlospojka s neutralizátorem tlaku v hadici
· Výstražný trojúhelník (označení pomalu jedoucího vozidla)
· Prodlužované žebříky (výška od podlahy – 1 800 mm)
· Oko oje 50 mm
· Skříňka na nářadí
· Nádrž na vodu + dávkovač mýdla
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